**KLASA V A, V B, V C**

Data realizacji –15 IV 2020 r.

**Temat:**  [**Obróbka materiałów włókienniczych –**](http://www.psp1.pionki.pl/index.php/przedmioty-3/technika/klasa-5/1030-14-od-wlokna-do-ubrania-sciegi) **ściegi.**.

**Z przyczyn obiektywnych nie możemy podjąć tematu w praktyce i wykonać go w całości, zgodnie z planem.** Przedstawię wszystkie ściegi, których uczylibyśmy się na lekcji , jedynie w formie prezentacji rysunkowej**. Twoim zadaniem** jest **:**

* **zapoznać się ze ściegami w szyciu ręcznym,**
* **wykonać notatkę do lekcji w oparciu o dostępne materiały edukacyjne**
* **oraz przyszyć guziki.**

**Cele zajęć:**

Po tej lekcji powinieneś:

* wiedzieć:
  + co to jest ścieg
  + jakie są rodzaje ściegów
  + jak wyglądają poszczególne szwy
* umieć:
  + rozpoznać ściegi służące do trwałego zszywania dwóch części materiału
  + wykonać pętelkę na końcu nitki
  + przyszyć guziki
  + sporządzić notatkę w zeszycie

|  |
| --- |
| **Materiały dydaktyczne :**  **1.**Podręcznik s. 79, 80-81  **2.** Materiał poglądowy - Załącznik do dzisiejszej lekcji czyli **Pomocnik** z rysunkami ściegów zawarty w niniejszym materiale – przyda się wykonania notatki.  **3. Film** *(dla uczniów z dostępem do Internetu)*  **Ściegi podstawowe**  <https://www.youtube.com/watch?v=kKnBUa4l2k4>  Na końcu tych zajęć podaję stronę z darmowymi mini-lekcjami haftu ozdobnego – **polecam!** |
| **Materiały i narzędzia techniczne**   * igła * nici * 3 guziki (z 2 i 4 dziurkami) * kawałek materiału, szmatki o wymiarach ok 20cm x 20 cm lub kartonik |
| **Materiał filmowy**  Ponieważ osobiście nie mogę pomóc Ci wykonać zadania przygotowałam dla Ciebie następujący materiał poglądowy:  1. Jeśli masz nadal trudność **z wykonaniem supełka** przećwicz niezawodny sposób  **- Jak zrobić supełek na końcu nitki w ręcznym szyciu ?**  <https://www.youtube.com/watch?v=F8XKRXNZtrY>  **Przyszywanie guzika**  <https://www.youtube.com/watch?v=EGeXHtgniFk> - Jak przyszyć guzik - video poradnik  <https://www.youtube.com/watch?v=MjmUaWkzF-I> guzik czterodziurkowy (utrwalisz j.angielski)  lub <https://www.youtube.com/watch?v=Du6gq3ks0SQ> (3 rodzaje guzików w jednym filmie)  ponadto … <http://www.youtube.com/watch?v=ecb85ENwAZs> - oglądaj z tatą **;-)** |

**Przebieg zajęć**

1. Na podst. przygotowanych przeze mnie materiałów i podręcznika sporządź notatkę (*wszyscy uczniowie*):

|  |
| --- |
| Notatka w zeszycie  **Ściegiem ręcznym nazywamy układ nici wprowadzonej do tkaniny za pomocą igły.**  Wyróżniamy dwa główne rodzaje ściegów:   * ściegi podstawowe np.: ……………………………..…………………………………………………….……..   ………………………………………………………………………………………………………………………………..   * ściegi ozdobne, np.: …………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |

(notatka z lekcji **nie podlega ocenie**, świadczy o obecności na lekcji )

1. Wykonaj pracę praktyczną :

Obejrzyj ilustracje str. 80, 81. Przyszyj guziki zgodnie z instrukcją przedstawioną na ilustracji lub w filmach.

Posłuż się igłą, nitką. Przyszyj guziki do kawałka materiału (szmatki) lub kartonika.

1. Oceniana będzie:

• ilość przyszytych guzików

* sposoby przyszycia guzików
* jakość wykonania zadania

**Na wykonanie zadania masz 2 tygodnie**.

Jeśli będzie to konieczne gdyż lekcje zdalne przedłużą się, prześlij zdjęcie swojej pracy wykonane po obu stronach materiału.

Kilka motywujących rad na koniec**:**

1. Pracuj w wygodnym dla siebie tempie pracy i w dowolnym czasie – nic Cię nie ogranicza.
2. Zadaj sobie pytanie – Czy autentycznie chcę się tego nauczyć?

Jeśli pracę wykona mama lub starsze rodzeństwo Ty niczego się nie nauczysz– wówczas nie będziesz z siebie dumny/dumna.

1. To są bardzo **praktyczne czynności, niezbędne w życiu** poza tym odrywasz się od komputera i pracy pisemnej oraz nauki statycznej (z podręcznikami)**.**
2. Wykonasz **pożyteczne rzeczy i sprawisz radość bliskim –** na pewno będą z Ciebie **dumni** gdy pokażesz **pierwszy samodzielnie przyszyty guzik!**
3. Zobacz jak bardzo umiejętność szycia przydaje się obecnie - choćby do samodzielnego wykonania maseczek ochronnych…

Załącznik do dzisiejszej lekcji

**POMOCNIK**

**–** materiał do wglądu (pomocny przy sporządzaniu notatki)

**Ściegi podstawowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Technika wykonania:** | **Szkic:** | **Zastosowanie:** |
| **1** | **Ścieg przed igłą.** | | |
|  | Wykonuje się go od strony prawej do lewej lub z góry na dół w jednakowych odstępach koncentrując się się na starannym, regularnym rozmieszczeniu ściegów. Rzędy ściegów powinny być proste i równe | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/01.scieg_przed_igla.png | Ścieg przed igłą nadaje się do delikatnego zaznaczania konturów motywu i jako ścieg wypełniający. Jest często używany do pikowania. |
| **2** | **Ścieg fastrygowany** | | |
|  | Wykonuje się go podobnie jak ścieg przed igła, z tym że dłuższa część nitki powinna być widoczna po prawej stronie. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/02.scieg_fastrygowany.png | służy do chwilowego łączenia tkanin. |
| **3** | **Ścieg pętelkowy – zwany kopiowym.** | | |
|  | Powstaje poprzez wykonanie jednego ściegu przed igłą z nie dociągniętą nitką, tworzącą pętelkę oraz dwóch ściegów przed igłą. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/03.scieg_petelkowy.png | Stosowany jest do oznaczania konturów form na dwóch warstwach jednocześnie. |
| **4** | **Ścieg za igłą** | | |
|  | wykonuje się od strony lewej ku prawej. Igłę od strony prawej wbija się za wyciągniętą nitką w odległości stanowiącej około 1/3 długości całego ściegu. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/04.Scieg_za_igla.png | Służy do wzmacniania ściegu fastrygowanego, przyszywania futer w szwach tkaniny. |
| **5** | **Ścieg maszynowy (stebnówkowy)** | | |
|  | wykonany jest podobnie jak ścieg za igłą od strony lewej ku prawej. W ściegu tym nie występują odstępy ponieważ igłę z nitką wbija się w miejscu zakończenia poprzedniego ściegu. Igłę od strony prawej wbija się za wyciągniętą nitką w odległości stanowiącej 1/2 długości całego ściegu. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/05.scieg_maszynowy.png | Wykończenie ozdobne ubrań |
| **6** | **Ścieg marszczony** | | |
|  | wykonany jest podobnie jak ścieg przed igłą. Długość ściegu powinna być bardzo mała, lecz jednakowa z obu stron tkaniny. Aby otrzymać taki ścieg, należy wykonać dwa ściegi równoległe w odległości około 0,5 cm . | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/06.scieg_marszczony.png | Wykonanie marszczeń – rękawów, firanek, spódnic i in. |
| **7** | **Ścieg okrętkowy** | | |
|  | wykonujemy ukośnie jeden obok drugiego, chwytając igłą jedną lub dwie nitki tkaniny. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/07.scieg_okretkowy.png | Ściegiem tym możemy łączyć dwie tkaniny, wszywać wstawki, obrębiać |
| **8** | **Ścieg obrzucany** | | |
|  | Składa się z szeregu równych i równoległych odcinków, biegnących skośnie do brzegów tkaniny. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/08.scieg_obrzucany.png | ścieg jest stosowany do obszywania szwów odzieżowych. |
| **9** | **Ścieg dziergany** | | |
|  | Ścieg ten wykonujemy od strony lewej do prawej, wkłuwając igłę prostopadle do brzegu tkaniny. Podczas pociągania nitki przez tkaninę tworzy się pętelka, przez którą należy przełożyć igłę i lekko rozciągnąć. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/09.scieg_dziergany.png | używany jest najczęściej do wykańczania brzegów tkanin, obrabiania dziurek oraz jako ścieg ozdobny. |

**Ściegi ozdobne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Technika wykonania:** | **Szkic:** |
| 1 | **Ścieg łańcuszkowy** | |
|  | wykonuje się od góry do dołu. Po wyjęciu nitki z materiału igłę wbijamy prawie w to samo miejsce. Tworzące się oczko przytrzymujemy dużym palcem lewej ręki. Igłę wkłuwamy na prawą stronę w odległości równej długości łańcuszka. Następne oczko wykonujemy w analogiczny sposób. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/10.scieg_lancuszkowy.png |
| 2 | **Ścieg zakopiański(Janina)** | |
|  | wykonuje się od strony lewej do prawej. Składa się ze skośnych odcinków nitek ułożonych w dwóch różnych kierunkach, krzyżujących się ze sobą na dwóch różnych poziomach. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/11.scieg_zakopianski.png |
| 3 | **Ścieg gałązkowy** | |
|  | powstaje przez dzierganie nitek na przemian raz z lewej, raz z prawej osi ściegu. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/12.scieg_galazkowy.png |
| 4 | **Ścieg krzyżykowy** | |
|  | wykonujemy go od strony prawej do lewej jednym z dwóch sposobów. Stosując pierwszy sposób, wykonujemy od razu całe krzyżyki, przetykając igłę z nitką przez tkaninę raz od góry, raz od dołu. Drugi sposób polega na ułożeniu ściegu w jednym kierunku, a potem w odwrotnym tak, aby ściegi krzyżowały się pośrodku. Ma zastosowanie przy różnego rodzaju przeróbkach odzieży. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/13.scieg_krzyzykowy.png |
| 5 | **Ścieg sznureczkowy** | |
|  | wykonujemy go od strony lewej do prawej. Długość powinna być mała. Każdy następny ścieg należy zaczynać w połowie drugiego. Po lewej stronie tkaniny otrzymujemy ścieg maszynowy. | http://www.psp1.pionki.pl/images/przedmioty/zajeciaTechniczne/sciegi/14.scieg_sznureczkowy.png |

  Zachęcam do zaglądania na bardzo ciekawą stronę <https://szkolahaftu.pl/> gdzie znaleźć można filmiki związane z haftem ozdobnym:

- darmowe mini-lekcje <https://www.instagram.com/p/B9t0GDrJZGE/>

- szczególnie temat wielkanocny: <https://www.instagram.com/p/B-0ZHy8JW1W/>